Задания для дистанционного обучения

ТЕХНОЛОГИЯ 5 б,в,е класс

Практическая работа: **Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями**

**Инструменты и приспособление:** игла ручная, ножницы, наперсток, карандаш.

**Материалы для работы:** деталь из ткани размером 23 на 32см., пуговицы с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, швейные нитки №40 в цвет пуговиц.

**Повторите правила безопасности**

- При работе с иглами и ножницами необходимо соблюдать правила безопасной работы, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности получить травму.

• Нельзя пользоваться ржавыми иглами, они могут оставить следы на ткани.

• Иглы хранят в игольнице или вкалывают в мягкую подушечку. Не подносите иглу с рабочей нитью к лицу, не вкалывайте её в свою одежду.

• Ножницы во время работы должны лежать на столе или в рабочей коробке с сомкнутыми лезвиями.

• При работе по плотной ткани на средний палец рабочей руки нужно надевать напёрсток. Он предохранит палец от уколов иглой.

• Чтобы рабочая нитка во время работы не путалась. Длина её должна быть не более 50 см.

• Нельзя перекусывать нитки зубами. Для этого есть ножницы.

**Подготовительный этап**

1. Отутюжить ткань

2. Разметить на ткани прямоугольник размером 20 на 29 см. По контуру пройти швом вперед иголку.

***Примечание:*** размечаем прямоугольник ручкой или маркером для ткани. По намеченной линии выполнить шов вперед иголку, ниткой контрастного цвета.

Отступая сверху и с боков по 3 см. провести прямую линию, проводим с лицевой стороны ткани «волшебной» ручкой.

***Продолжение работы следует***

Высылаем фото отчет по адресу: [tech-58@yandex.ru](mailto:tech-58@yandex.ru) или в группу в Viber